**ORICO TUW11升级指导**

1. 解压固件压缩包“ORICO TUW11\_1.1.26.3-A140(V.01)\_20170113\_FW”；
2. 如果您购买的U盘存储容量为64GB，请先用工具将U盘格式格式化为NTFS，附件“FormatTool”或者“MartikUSBDiskFormatter”仅供参考使用；  
   如果是32GB，请忽略此步骤；
3. 将解压后的3个文件（“$$update$$.bin”、“$$webpage$$.bin”、“FactoryDelete.tag”）复制到无线U盘的根目录；
4. 将无线U盘重新插入到5V DC电源（如手机充电器，移动电源等），20s后指示灯快闪即说明升级完成；
5. 升级完成后，需断电重新启动后方可正常连接使用；
6. 可进入“ORICO Disk”查看版本号确认是否升级成功，如下图所示。  
   （注：固件升级之后，可将U盘格式化为exFAT以支持单个超过4GB的文件传输）

